Памятка заказчику

Строительство стен домов (бань) производится из бруса естественной (атмосферной) влажности. Для минимизации процессов усушки, разбухания, коробления, растрескивания древесины, а также образования синевы, плесени и т.п. по завершении строительства необходимо соблюдать следующее:

1. В течение 1-2 месяцев в зависимости от погодных условий проветривать (просушивать) дом (баню). Держать окна (двери) открытыми, а лучше снять их с петель (для устранения причин механического и т.п. влияния на столярные изделия).

2. Просушка дома (бани) может быть естественной (сквозняк) или принудительной (вентилятор, печь).

3. Желательно оградить наружные стены от чрезмерного солнечного влияния и косого дождя на процесс сушки для минимизации процесса растрескивания.

4. Обработать древесину антисептиком (консультация в специализированных магазинах) для минимизации процессов растрескивания древесины, образования синевы.

5. Следует иметь в виду, что при погрузке комплекта материалов на автомашину , перевозке, разгрузке он может подвергнуться кратковременному атмосферному воздействию. На объекте строительства материал проветрить и укрыть от атмосферного влияния.

 6. Оптимальный вариант строительства: профилированный брус высотой венца 90, шириной венца 140, для круглогодичного проживания профилированный брус 140 на 140

 Консультации по правилам ухода, сушки и эксплуатации дома (бани) можно найти Интернете и соответствующих справочниках.

Дом (баня) Ваше имущество – относитесь к нему бережно!

www.pestovodom.narod.ru